**Инструкция по снятию показаний счетчика электроэнергии ВЕКТОР - 101:**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\SlivaMA\Desktop\Счётчики_2024\IMG-20231218-WA0035.jpg | Для просмотра суммарного значения текущих показаний прибора учета по двум тарифам (**т1+т2**) необходимо коротко нажать на приборе учета кнопку **«Просмотр».** В верхней части дисплея должно быть отображено обозначение **01.08.00,** а в нижней части дисплея должно отображаться обозначение **т0**. |
|  | |
| C:\Users\SlivaMA\Desktop\Счётчики_2024\IMG-20231219-WA0011.jpg | Для снятия текущих показаний дневной зоны суток (**тариф т1**) необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **01.08.01,** а в нижней части дисплея должно отображаться обозначение **т1**. |
|  | |
| C:\Users\SlivaMA\Desktop\Счётчики_2024\IMG-20231219-WA0012.jpg | Для снятия текущих показаний ночной зоны суток (**тариф т2**) необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **01.08.02,** а в нижней части дисплея должно отображаться обозначение **т2**. |