**Инструкция по снятию показаний счетчика электроэнергии ЭНЕРГОМЕРА СЕ207:**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\SlivaMA\Desktop\ФОТО_счётчики 2024\Счётчики_2024\1713961359547.jpg | Для просмотра показаний прибора учета по двум тарифам за расчетный период необходимо коротко нажать на приборе учета на синюю кнопку  |
|  |
| C:\Users\SlivaMA\Desktop\ФОТО_счётчики 2024\Счётчики_2024\1713961359504.jpg | Для снятия текущих показаний дневной зоны суток (тариф Т1) необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **Т1**  |
|  |
| C:\Users\SlivaMA\Desktop\ФОТО_счётчики 2024\Счётчики_2024\1713961359533.jpg | Для снятия текущих показаний ночной зоны суток (тариф Т2) необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **Т2** |
|  |
| C:\Users\SlivaMA\Desktop\ФОТО_счётчики 2024\Счётчики_2024\1713961359520.jpg | Для просмотра суммарного значения потребленной энергии необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **СУММА** |

\*Прибор учета автоматически производит переключение режимов считывания за потребленную энергию (Т1, Т2, СУММА) с интервалом 5-7 сек.